# awk '{printf "%s\t%s\t%s\t0\t# ", $1, $2, $3; $1=""; $2=""; $3=""; print $0}' orig > dictionary.dic
F00.00	61440	1	0	#    Управление двигателем (V/F)
F00.01	61441	0	0	#    Выбор задания команды ПУСК [0-с клавиатуры; 3,4 Modbus RTU]
F00.02	61442	0	0	#    Тип связи [0 - MODbus RTU]
F00.03	61443	5000	0	#    Максимальная частота для П.Ч. х100, Гц [от F00.04 до 500.00 Гц] (750 rpm)
F00.04	61444	5000	0	#    Верхний предел рабочей частоты х100, Гц [F00.05 - F00.03] (610 rpm)
F00.05	61445	0	0	#    Минимальная частота х100, Гц [от 0.00 до F00.04 Гц]
F00.06	61446	0	0	#    Источник частоты А от … [0 — 9] [9 – Modbus RTU]
F00.07	61447	0	0	#    Источник частоты B от … [0 — 9] (3)
F00.08	61448	0	0	#    Задание частоты по каналу B [0 – макс.частота; 1-частота канала A]
F00.09	61449	1000	0	#    Максимальная частота по каналу В х10 в % (100 rpm)
F00.10	61450	0	0	#    Комбинированный режим регулирования [от 0 до 5] (0 => только А)
F00.11	61451	5000	0	#    Частота комбинированного режима х100, Гц [от 0.00 до F00.03] (600 rpm)
F00.12	61452	100	0	#    Время разгона 1 х 10, сек. (30s)
F00.13	61453	100	0	#    Время торможения 1 х 10, сек. (30s)
F00.14	61454	0	0	#    Направление вращения [от 0 – CW; 1 – CCW; 2 – запрет CCW]
F00.15	61455	50	0	#    Несущая частота модуляции 1 х 10 [от 2.0 до 10.0 кГц] (5 kHz)
F00.16	61456	0	0	#    Отслеживание скорости [от 0 до 2]
F00.17	61457	0	0	#    Автонастройка двигателя [0 – off;1 – on with run; 2 - on without run;]
F00.18	61458	0	0	#    Сброс параметров [от 0 до 3; 0 - без сброса]
F01.00	61696	0	0	#    Тип запуска: 0 — запуск со стартовой частоты; 1 — запуск после торможения; 2 — запуск с поиском скорости
F01.01	61697	50	0	#    Стартовая частота х100, [от 0 до 10 Гц] (7,5/101.48 = 0,074 rpm каток)
F01.02	61698	0	0	#    Время удержания стартовой частоты х10, [от 0.0 до 100.0 сек.] (тест 1 с.)
F01.03	61699	0	0	#    Ток торможения перед стартом х10, % [от 00 до 150.0%]
F01.04	61700	0	0	#    Время торможения перед стартом х10, сек. [от 0.0 до 100.0 сек]
F01.05	61701	0	0	#    Тип разгона/торможения [0 — линейный; 1 — S кривая;]
F01.06	61702	300	0	#    Стартовая фаза S-кривой х10, % [от 0.0 — 50.0% времени разг./торм.]
F01.07	61703	300	0	#    Конечная фаза S-кривой х10, % [от 0.0 — 50.0% времени разг./торм.]
F01.08	61704	0	0	#    Метод остановки [0 — замедление до остан.; 1 — свободн. выбег]
F01.09	61705	0	0	#    Частота включения торможения постоянным током х100, Гц
F01.10	61706	0	0	#    Время ожидания торможения постоянным током х10, сек. [0 до100]
F01.11	61707	0	0	#    Постоянный ток торможения во время остановки х10, % [0 до100]
F01.12	61708	0	0	#    Время торможения пост. током во время остановки х10, сек.
F01.13	61709	0	0	#    Время бездействия между сменой направлений вращения х10, сек.
F01.14	61710	50	0	#    Частота остановки х10, Гц
F01.15	61711	0	1	#    Зарезервировано
F01.16	61712	0	1	#    Зарезервировано
F01.17	61713	0	0	#    Перезапуск с клемм после включения [0 — не действ. 1 - действует]
F01.18	61714	0	0	#    Перезапуск после потери напряжения [0 — запрет; 1 - перезапуск]
F01.19	61715	10	0	#    Задержка перезапуска х10, сек. [0.0 до 6000.0] (Только если F1.18 = 1)
F01.20	61716	0	1	#    Зарезервировано
F01.21	61717	0	0	#    Действие, если выходная частота меньше минимальной; 0 — работа на мин.частоте; 1 - остановка; 2 - работа на нулевой скорости вращения.
F01.22	61718	5000	0	#    Задание частоты при работе в пожарном режиме (х100), Гц.
F02.00	61952	0	0	#    Тип нагрузки [0 — тип G; 1 – тип P;]
F02.01	61953	0	0	#    Тип двигателя [0 - АСИНХРОННЫЙ]
F02.02	61954	15	0	#    Мощность двигателя х10, кВт (5.5 кВт)
F02.03	61955	380	0	#    Напряжение двигателя, В [0 — 1000.0] (380 В)
F02.04	61956	65	0	#    Номинальный ток х10, А (14.8А)
F02.05	61957	5000	0	#    Номинальная частота для двигателя х100, Гц
F02.06	61958	1450	0	#    Номинальные обороты двигателя по паспорту, об/мин
F02.07	61959	1414	0	#    Сопротивление статора х100, Ом (Значение после автонастройки!)
F02.08	61960	1264	0	#    Сопротивление ротора х100, Ом (Значение после автонастройки!)
F02.09	61961	67	0	#    Индуктивность рассеивания х10, мГн (Значение после автонастройки!)
F02.10	61962	956	0	#    Индуктивность двигателя х10, мГн (Значение после автонастройки!)
F02.11	61963	33	0	#    Ток холостого хода х10, А (Значение после автонастройки!)
F02.12	61964	880	1	#    Зарезервировано
F02.13	61965	810	1	#    Зарезервировано
F02.14	61966	750	1	#    Зарезервировано
F02.15	61967	0	0	#    Выбор типа энкодера
F02.16	61968	1024	0	#    Число импульсов энкодера на оборот
F02.17	61969	0	0	#    Последовательность фаз энкодера ABZ
F02.18	61970	1	0	#    Количество пар полюсов резольвера
F02.19	61971	1	1	#    Зарезервировано
F02.20	61972	3	1	#    Зарезервировано
F02.21	61973	3	1	#    Зарезервировано
F02.22	61974	10	1	#    Зарезервировано
F02.23	61975	10	1	#    Зарезервировано
F02.24	61976	1000	1	#    Зарезервировано
F02.25	61977	1	0	#    Защита от перегрузки [0 — не действует; 1 — действует;]
F02.26	61978	1000	0	#    Коэффициент защиты от перегрузки х10, % [F02.26 x F02.04]
F03.00	62208	30	0	#    Пропорциональный коэффициент контура скорости 1
F03.01	62209	50	0	#    Время интегрирования контура скорости 1 х1000, сек
F03.02	62210	500	0	#    Пороговое значение низкой скорости х100, Гц
F03.03	62211	20	0	#    Пропорциональный коэффициент контура скорости 2
F03.04	62212	100	0	#    Время интегрирования контура скорости 2 х1000, сек
F03.05	62213	1000	0	#    Пороговое значение высокой скорости 2 х100, Гц
F03.06	62214	15	0	#    Коэффициент фильтрации обратной связи х100, сек
F03.07	62215	0	0	#    Пропорциональный коэффициент контура тока 1
F03.08	62216	0	0	#    Время интегрирования контура тока 1
F03.09	62217	0	0	#    Пропорциональный коэффициент контура тока 2
F03.10	62218	0	0	#    Время интегрирования контура тока 2
F03.11	62219	0	0	#    Выбор канала ограничения крутящего момента
F03.12	62220	0	0	#    Выбор канала ограничения момента торможения
F03.13	62221	1500	0	#    Цифровое задание крутящего момента х10, %
F03.14	62222	1500	0	#    Цифровое задание момента торможения х10, %
F03.15	62223	100	0	#    Коэффициент ограничения момента
F03.16	62224	100	0	#    Коэффициент компенсации скольжения, %
F04.00	62464	0	0	#    Выбор кривой V/F (линейная х-ка)
F04.01	62465	0	0	#    Усиление момента х10, %
F04.02	62466	200	0	#    Частота усиления момента х10, % ((300rpm/750rpm)*100)*10%
F04.03	62467	0	0	#    V/F частота 1 х100, Гц
F04.04	62468	0	0	#    V/F напряжение 1 х10, %
F04.05	62469	0	0	#    V/F частота 2 х100, Гц
F04.06	62470	0	0	#    V/F напряжение 2 х10, %
F04.07	62471	0	0	#    V/F частота 3 х100, Гц
F04.08	62472	0	0	#    V/F напряжение 3 х10, %
F04.09	62473	100	0	#    Компенсация скольжения х10, %
F04.10	62474	2	0	#    Контроль вибрации при низкой частоте
F04.11	62475	2	0	#    Контроль вибрации при высокой частоте
F04.12	62476	3000	0	#    Порог контроля вибрации х100, Гц
F04.13	62477	0	0	#    Выбор кривой V/F Мотор 2
F04.14	62478	0	0	#    Усиление момента х10, %
F04.15	62479	200	0	#    Частота усиления момента х10, %
F04.16	62480	0	0	#    V/F частота 1 х100, Гц
F04.17	62481	0	0	#    V/F напряжение 1 х10, %
F04.18	62482	0	0	#    V/F частота 2 х100, Гц
F04.19	62483	0	0	#    V/F напряжение 2 х10, %
F04.20	62484	0	0	#    V/F частота 3 х100, Гц
F04.21	62485	0	0	#    V/F напряжение 3 х10, %
F04.22	62486	1000	0	#    Компенсация скольжения х10, %
F04.23	62487	2	0	#    Контроль вибрации при низкой частоте
F04.24	62488	2	0	#    Контроль вибрации при высокой частоте
F04.25	62489	3000	0	#    Порог контроля вибрации х100, Гц
F04.26	62490	0	0	#    Энергосбережение
F04.27	62491	0	0	#    Установка напряжения
F04.28	62492	1000	0	#    Задание с клавиатуры х10, %
F04.29	62493	50	0	#    Время повышения напряжения х10, сек.
F04.30	62494	50	0	#    Время понижения напряжения х10, сек.
F04.31	62495	1000	0	#    Максимальное выходное напряжение х10, %
F04.32	62496	0	0	#    Минимальное выходное напряжение х10, %
F04.33	62497	1	0	#    Выбор функции АВР
F04.34	62498	400	1	#    Зарезервировано
F05.00	62720	0	0	#    Выбор клеммы DI5
F05.01	62721	1	0	#    Клемма DI1
F05.02	62722	4	0	#    Клемма DI2
F05.03	62723	7	0	#    Клемма DI3
F05.04	62724	0	0	#    Клемма DI4
F05.05	62725	0	0	#    Клемма DI5 (дискретный)
F05.06	62726	0	0	#    Клемма DI6
F05.07	62727	0	0	#    Клемма DI7 (опционально)
F05.08	62728	0	0	#    Клемма DI8 (опционально)
F05.09	62729	0	0	#    Выбор полярности входных клемм
F05.10	62730	10	0	#    Фильтр дребезга входных клемм х1000, сек.
F05.11	62731	0	0	#    Настройка управления входных клемм
F05.12	62732	0	0	#    Настройка подключения входных клемм
F05.13	62733	0	0	#    Задержка включения клеммы DI1 х1000, сек.
F05.14	62734	0	0	#    Задержка выключения клеммы DI1 х1000, сек.
F05.15	62735	0	0	#    Задержка включения клеммы DI2 х1000, сек.
F05.16	62736	0	0	#    Задержка выключения клеммы DI2 х1000, сек.
F05.17	62737	0	0	#    Задержка включения клеммы DI3 х1000, сек.
F05.18	62738	0	0	#    Задержка выключения клеммы DI3 х1000, сек.
F05.19	62739	0	0	#    Задержка включения клеммы DI4 х1000, сек.
F05.20	62740	0	0	#    Задержка выключения клеммы DI4 х1000, сек.
F05.21	62741	0	0	#    Задержка включения клеммы DI5 х1000, сек.
F05.22	62742	0	0	#    Задержка выключения клеммы DI5 х1000, сек.
F05.23	62743	0	0	#    Задержка включения клеммы DI6 х1000, сек.
F05.24	62744	0	0	#    Задержка выключения клеммы DI6 х1000, сек.
F05.25	62745	0	0	#    Задержка включения клеммы DI7 х1000, сек.
F05.26	62746	0	0	#    Задержка выключения клеммы DI7 х1000, сек.
F05.27	62747	0	0	#    Задержка включения клеммы DI8 х1000, сек.
F05.28	62748	0	0	#    Задержка выключения клеммы DI8 х1000, сек.
F05.29	62749	0	1	#    Зарезервировано
F05.30	62750	0	0	#    Нижний предел частоты DI5 х100, КГц
F05.31	62751	0	0	#    Настройка нижнего предела частоты DI5 х10, %
F05.32	62752	5000	0	#    Верхний предел частоты DI5 х100, КГц
F05.33	62753	1000	0	#    Настройка верхнего предела частоты DI5 х10, %
F05.34	62754	100	0	#    Время фильтрации DI5 х1000, сек.
F05.35	62755	0	0	#    Режим работы клеммы пожарного режима
F06.00	62976	0	0	#    Конфигурация клеммы HDO1
F06.01	62977	0	0	#    Функция клеммы DO1
F06.02	62978	0	0	#    Функция клеммы HDO1
F06.03	62979	1	0	#    Функция реле Т1
F06.04	62980	5	0	#    Функция реле Т2
F06.05	62981	0	0	#    Выбор полярности выходных клемм
F06.06	62982	0	0	#    Задержка включения клеммы DO1 х1000, сек.
F06.07	62983	0	0	#    Задержка выключения клеммы DO1 х1000, сек.
F06.08	62984	0	0	#    Задержка включения клеммы НDO1 х1000, сек.
F06.09	62985	0	0	#    Задержка выключения клеммы НDO1 х1000, сек.
F06.10	62986	0	0	#    Задержка включения реле Т1 х1000, сек.
F06.11	62987	0	0	#    Задержка выключения реле Т1 х1000, сек.
F06.12	62988	0	0	#    Задержка включения реле Т2 х1000, сек.
F06.13	62989	0	0	#    Задержка выключения реле Т2 х1000, сек.
F06.14	62990	0	0	#    Выход АО1
F06.15	62991	0	0	#    Выход АО2
F06.16	62992	0	0	#    Выход HDO1 (высокоскоростной выход)
F06.17	62993	0	0	#    Нижний предел АО1 х10. %
F06.18	62994	200	0	#    Значение нижнего предела АО1 х100, В
F06.19	62995	1000	0	#    Верхний предел АО1 х10, %
F06.20	62996	1000	0	#    Значение верхнего предела АО1 х100, В
F06.21	62997	0	0	#    Время фильтрации выхода АО1 х1000, сек.
F06.22	62998	0	0	#    Нижний предел АО2 х10, %
F06.23	62999	0	0	#    Значение нижнего предела АО2 х100, В
F06.24	63000	1000	0	#    Верхний предел АО2 х10, %
F06.25	63001	1000	0	#    Значение верхнего предела АО2 х100, В
F06.26	63002	0	0	#    Время фильтрации выхода АО2 х1000, сек.
F06.27	63003	0	0	#    Нижний предел HDO1 х10, %
F06.28	63004	0	0	#    Значение нижнего предела HDO1 х100, КГц
F06.29	63005	1000	0	#    Верхний предел HDO1 х10, %
F06.30	63006	5000	0	#    Значение верхнего предела HDO1 х100, КГц
F06.31	63007	0	0	#    Время фильтрации выхода HDO1 х1000, сек.
F06.32	63008	1	0	#    Функция управления тормозом
F06.33	63009	500	0	#    Частота отпускания тормоза при подъеме х100, Гц
F06.34	63010	20	0	#    Ток отпускания тормоза при подъеме, % от ном.тока
F06.35	63011	600	0	#    Частота задержки отпускания тормоза при подъеме х100, Гц
F06.36	63012	2	0	#    Время задержки отпускания тормоза при подъеме х10, сек.
F06.37	63013	500	0	#    Частота включения тормоза при подъеме х100, Гц
F06.38	63014	450	0	#    Частота задержки включения тормоза при подъеме х100, Гц
F06.39	63015	2	0	#    Время задержки включения тормоза при подъеме х10, сек.
F06.40	63016	500	0	#    Частота отпускания тормоза при спуске х100, Гц
F06.41	63017	20	0	#    Ток отпускания тормоза при спуске, % от ном.тока
F06.42	63018	600	0	#    Частота задержки отпускания тормоза при спуске х100, Гц
F06.43	63019	2	0	#    Время задержки отпускания тормоза при спуске х100, сек.
F06.44	63020	500	0	#    Частота включения тормоза при спуске х100, Гц
F06.45	63021	450	0	#    Частота задержки включения тормоза при спуске х100, сек.
F06.46	63022	2	0	#    Время задержки включения тормоза при спуске х10, сек.
F06.47	63023	1000	0	#    Ограничение момента при включенном тормозе х10, %
F07.00	63232	0	0	#    Пароль пользователя
F07.01	63233	0	0	#    Выбор функции кнопки S
F07.02	63234	255	0	#    Параметры состояния 1
F07.03	63235	255	0	#    Параметры состояния 2
F07.04	63236	255	0	#    Параметры состояния при остановке
F07.05	63237	100	0	#    Коэффициент частоты х100
F07.06	63238	1000	0	#    Скорость вращения х10, %
F07.07	63239	10	0	#    Коэффициент линейной скорости х10, %
F07.08	63240	36	1	#    Температура выпрямителя, С
F07.09	63241	36	1	#    Температура инвертора, С
F07.10	63242	60770	1	#    Версия ПО
F07.11	63243	0	1	#    Время наработки, час.
F07.12	63244	0	1	#    Нижний предел сигнализации AI1, В
F07.13	63245	680	1	#    Верхний предел сигнализации AI1, В
F07.14	63246	0	1	#    Выбор канала ограничения верхнего предела выхода ПИД-регулятора
F07.15	63247	15	1	#    Номинальная мощность ПЧ х10, КВт
F07.16	63248	380	1	#    Номинальное напряжение, В
F07.17	63249	75	1	#    Номинальный ток х10, А
F07.18	63250	0	1	#    Текущая ошибка
F07.19	63251	0	1	#    Ошибка при предыдущем отключении
F07.20	63252	0	1	#    Ошибка при 2-м отключении
F07.21	63253	0	1	#    Ошибка при 3-м отключении
F07.22	63254	0	1	#    Ошибка при 4-м отключении
F07.23	63255	0	1	#    Ошибка при 5-м отключении
F07.24	63256	0	1	#    Частота в момент текущей аварии х100, Гц
F07.25	63257	0	1	#    Опорная частота в момент текущей аварии х100, Гц
F07.26	63258	0	1	#    Выходное напряжение в момент текущей аварии, В
F07.27	63259	0	1	#    Выходной ток в момент текущей аварии х10, В
F07.28	63260	0	1	#    Напряжение звена постоянного тока в момент текущей аварии х10, В
F07.29	63261	0	1	#    Максимальная температура ПЧ в момент текущей аварии х10, С
F07.30	63262	0	1	#    Состояние входных клемм в момент текущей аварии
F07.31	63263	0	1	#    Состояние выходных клемм в момент текущей аварии
F07.32	63264	0	1	#    Выходная частота в момент предыдущей аварии х100, Гц
F07.33	63265	0	1	#    Опорная частота в момент предыдущей аварии х100, Гц
F07.34	63266	0	1	#    Выходное напряжение в момент предыдущей аварии, В
F07.35	63267	0	1	#    Выходной ток в момент предыдущей аварии х10, А
F07.36	63268	0	1	#    Напряжение звена постоянного тока в момент предыдущей аварии х10, В
F07.37	63269	0	1	#    Максимальная температура ПЧ в момент предыдущей аварии х10, С
F07.38	63270	0	1	#    Состояние входных клемм в момент предыдущей аварии
F07.39	63271	0	1	#    Состояние выходных клемм в момент предыдущей аварии
F07.40	63272	0	1	#    Частота в момент 2-й аварии х100, Гц
F07.41	63273	0	1	#    Опорная частота в момент 2-й аварии х100, Гц
F07.42	63274	0	1	#    Выходное напряжение в момент 2-й аварии, В
F07.43	63275	0	1	#    Выходной ток в момент 2-й аварии х10, А
F07.44	63276	0	1	#    Напряжение звена постоянного тока в момент 2-й аварии, В
F07.45	63277	0	1	#    Максимальная температура ПЧ в момент 2-й аварии х10, С
F07.46	63278	0	1	#    Состояние входных клемм в момент 2-й аварии
F07.47	63279	0	1	#    Состояние выходных клемм в момент 2-й аварии
F08.00	63488	100	0	#    Время разгона 2 х10, сек.
F08.01	63489	100	0	#    Время торможения 2 х10, сек.
F08.02	63490	100	0	#    Время разгона 3 х10, сек.
F08.03	63491	100	0	#    Время торможения 3 х10, сек.
F08.04	63492	100	0	#    Время разгона 4 х10, сек.
F08.05	63493	100	0	#    Время торможения 4 х10, сек.
F08.06	63494	500	0	#    Толчковая частота х100, Гц
F08.07	63495	100	0	#    Время разгона толчкового режима х10, сек.
F08.08	63496	100	0	#    Время торможения толчкового режима х10, сек.
F08.09	63497	0	0	#    Количество сбросов аварии
F08.10	63498	10	0	#    Время задержки автоматического сброса х10, сек.
F08.11	63499	0	0	#    Контроль снижения частоты х100, Гц
F08.12	63500	0	0	#    Переключение двигателя
F08.13	63501	5000	0	#    Уровень достижения частоты FDT1 х100, Гц
F08.14	63502	50	0	#    Удержание FDT1 х10, %
F08.15	63503	5000	0	#    Уровень достижения частоты FDT1 х100, Гц
F08.16	63504	50	0	#    Удержание FDT2 х10, %
F08.17	63505	0	0	#    Ширина обнаружения частоты х100, Гц
F08.18	63506	1	0	#    Тормозной прерыватель
F08.19	63507	3800	0	#    Уровень напряжения срабатывания х10, В
F08.20	63508	0	0	#    Компенсация ШИМ
F08.21	63509	0	0	#    Функция кнопок пульта
F08.22	63510	10	0	#    Время задержки кнопок 'ВВЕРХ'/'ВНИЗ х10, сек.'
F08.23	63511	0	0	#    Задание кнопок 'ВВЕРХ'/'ВНИЗ'
F08.24	63512	50	0	#    Время задержки кнопки 'ВВЕРХ' х100, сек.
F08.25	63513	50	0	#    Время задержки кнопки 'ВНИЗ' х100, сек.
F08.26	63514	0	0	#    Частота при потере питания
F08.27	63515	50	0	#    Торможение магнитным потоком х100, сек.
F08.28	63516	1	0	#    Вспомогательный мониторинг
F08.29	63517	0	0	#    Копирование параметров (только для панели)
F08.30	63518	0	0	#    Дополнительная плата входов/выходов
F08.31	63519	0	0	#    Торможение при потере питания
F08.32	63520	0	0	#    Время торможения при потере питания х10, сек.
F08.33	63521	2000	0	#    Напряжение срабатывания, В
F08.34	63522	5000	0	#    Произвольная частота 1 х100, Гц
F08.35	63523	0	0	#    Ширина обнаружения произвольной частоты 1
F08.36	63524	5000	0	#    Произвольная частота 2 х100, Гц
F08.37	63525	0	0	#    Ширина обнаружения произвольной частоты 2
F08.38	63526	0	0	#    Толчковый режим во время работы
F09.00	63744	0	0	#    Источник задания уставки ПИД
F09.01	63745	500	0	#    Уставка ПИД х10, %
F09.02	63746	0	0	#    Обратная связь ПИД
F09.03	63747	0	0	#    Тип обратной связи
F09.04	63748	200	0	#    Пропорциональная составляющая (Кр) х10
F09.05	63749	20	0	#    Интегральная составляющая (Ti) х10
F09.06	63750	0	0	#    Дифференциальная составляющая (Td) х100
F09.07	63751	10	0	#    Цикл выборки(T) х100, сек.
F09.08	63752	2	0	#    Предел отклонения ПИД х10, %
F09.09	63753	1000	0	#    Верхний предел ПИД х10, %
F09.10	63754	0	0	#    Нижний предел ПИД х10, %
F09.11	63755	0	0	#    Величина сигнала обратной связи, активирущая ошибку пропажи сигнала х10, %
F09.12	63756	10	0	#    Задержка включения ошибки пропажи сигнала х10, сек.
F09.13	63757	0	1	#    Зарезервировано
F09.14	63758	50	0	#    Пропорциональная составляющая 2 (Кр2) х100
F09.15	63759	20	0	#    Интегральная составляющая 2 (Ti2) х100
F09.16	63760	0	0	#    Дифференциальная составляющая 2 (Td2) х100
F09.17	63761	0	0	#    Переключение ПИД параметров
F09.18	63762	200	0	#    Пороговое отклонение ПИД х10, %
F09.19	63763	600	0	#    Частота засыпания х100, %
F09.20	63764	0	0	#    Задержка засыпания х10, сек.
F09.21	63765	0	0	#    Коэффициент пробуждения х10, %
F09.22	63766	5	0	#    Задержка пробуждения х10, сек
F09.23	63767	0	0	#    Предустановленное значение ПИД х10, %
F09.24	63768	0	0	#    Время удержания предустановленного значения ПИД х10, сек.
F0A.00	64000	0	0	#    Частота колебаний х10, %
F0A.01	64001	0	0	#    Амплитуда частоты толчка х10, сек.
F0A.02	64002	0	0	#    Время увеличения частоты колебаний х10, сек.
F0A.03	64003	0	0	#    Время снижения частоты колебаний х10, сек.
F0A.04	64004	0	0	#    Установка длины, м
F0A.05	64005	0	1	#    Заданная длина, м
F0A.06	64006	1	0	#    Количество импульсов на оборот
F0A.07	64007	1000	0	#    Длина окружности вала х100, м
F0A.08	64008	1000	0	#    Множитель х1000
F0A.09	64009	1000	0	#    Корректирующий коэффициент х1000
F0A.10	64010	0	0	#    Установленное значение счетчика
F0A.11	64011	0	0	#    Определяемое значение счетчика
F0A.12	64012	0	0	#    Время работы, мин.
F0A.13	64013	0	0	#    Метод остановки
F0A.14	64014	0	1	#    Зарезервировано
F0B.00	64256	0	0	#    Режим простого ПЛК
F0B.01	64257	0	0	#    Режим работы ПЛК при перебое с питанием
F0B.02	64258	0	0	#    Многоскоростной режим 0 х10, %
F0B.03	64259	0	0	#    Время работы в режиме 0 х10, сек.
F0B.04	64260	0	0	#    Многоскоростной режим 1 х10, %
F0B.05	64261	0	0	#    Время работы в режиме 1 х10, сек.
F0B.06	64262	0	0	#    Многоскоростной режим 2 х10, %
F0B.07	64263	0	0	#    Время работы в режиме 2 х10, сек.
F0B.08	64264	0	0	#    Многоскоростной режим 3 х10, %
F0B.09	64265	0	0	#    Время работы в режиме 3 х10, сек.
F0B.10	64266	0	0	#    Многоскоростной режим 4 х10, %
F0B.11	64267	0	0	#    Время работы в режиме 4 х10, сек.
F0B.12	64268	0	0	#    Многоскоростной режим 5 х10, %
F0B.13	64269	0	0	#    Время работы в режиме 5 х10, сек.
F0B.14	64270	0	0	#    Многоскоростной режим 6 х10, %
F0B.15	64271	0	0	#    Время работы в режиме 6 х10, сек.
F0B.16	64272	0	0	#    Многоскоростной режим 7 х10, %
F0B.17	64273	0	0	#    Время работы в режиме 7 х10, сек.
F0B.18	64274	0	0	#    Многоскоростной режим 8 х10, %
F0B.19	64275	0	0	#    Время работы в режиме 8 х10, сек.
F0B.20	64276	0	0	#    Многоскоростной режим 9 х10, %
F0B.21	64277	0	0	#    Время работы в режиме 9 х10, сек.
F0B.22	64278	0	0	#    Многоскоростной режим 10 х10, %
F0B.23	64279	0	0	#    Время работы в режиме 10 х10, сек.
F0B.24	64280	0	0	#    Многоскоростной режим 11 х10, %
F0B.25	64281	0	0	#    Время работы в режиме 11 х10, сек.
F0B.26	64282	0	0	#    Многоскоростной режим 12 х10, %
F0B.27	64283	0	0	#    Время работы в режиме 12 х10, сек.
F0B.28	64284	0	0	#    Многоскоростной режим 13 х10, %
F0B.29	64285	0	0	#    Время работы в режиме 13 х10, сек.
F0B.30	64286	0	0	#    Многоскоростной режим 14 х10, %
F0B.31	64287	0	0	#    Время работы в режиме 14 х10, сек.
F0B.32	64288	0	0	#    Многоскоростной режим 15 х10, %
F0B.33	64289	0	0	#    Время работы в режиме 15 х10, сек.
F0B.34	64290	0	0	#    Значения разгона и торможения ПЛК (0 - 7)
F0B.35	64291	0	0	#    Значения разгона и торможения ПЛК (8 - 15)
F0B.36	64292	0	0	#    Перезапуск ПЛК
F0B.37	64293	0	0	#    Режим перезапуска ПЛК
F0C.00	64512	11	0	#    Защита от потери фазы
F0C.01	64513	0	0	#    Снижение частоты при перебое c питанием х100, Гц/сек.
F0C.02	64514	1000	0	#    Скорость снижения частоты при перебое с питанием х100, Гц/сек.
F0C.03	64515	0	0	#    Превышение напряжения при блокировке вала
F0C.04	64516	140	0	#    Уровень превышения напряжения при блокировке вала, %
F0C.05	64517	1	0	#    Ограничение тока
F0C.06	64518	1660	0	#    Автоматическое ограничение тока х10, %
F0C.07	64519	1000	0	#    Шаг понижения частоты при ограничении тока х100, Гц/сек.
F0C.08	64520	0	0	#    Защита от перегрузки
F0C.09	64521	166	0	#    Предварительный сигнал обнаружения перегрузки, %
F0C.10	64522	0	0	#    Время обнаружения перегрузки х100, сек.
F0C.11	64523	0	0	#    Предварительный сигнал низкой нагрузки, %
F0C.12	64524	30	0	#    Предварительный сигнал обнаружения низкой нагрузки, %
F0C.13	64525	10	0	#    Время обнаружения низкой нагрузки х10, сек.
F0C.14	64526	0	0	#    Режимы оповещения при обнаружении низкой нагрузки
F0C.15	64527	0	0	#    Выбор регулировки несущей частоты
F0C.16	64528	1	0	#    Режим ШИМ
F0C.17	64529	1	0	#    Фильтр низких частот
F0C.18	64530	1	1	#    Зарезервирован
F0D.00	64768	1	0	#    Метод управления вторым двигателем
F0D.01	64769	1	0	#    Тип нагрузки
F0D.02	64770	1	0	#    Тип второго двигателя
F0D.03	64771	15	0	#    Номинальная мощность двигателя 2 х10, КВт
F0D.04	64772	380	0	#    Номинальное напряжение двигателя 2, В
F0D.05	64773	65	0	#    Номинальный ток двигателя 2 х10, А
F0D.06	64774	5000	0	#    Номинальная чаcтота двигателя 2 х100, Гц
F0D.07	64775	1450	0	#    Номинальные обороты двигателя 2 х10, об/мин.
F0D.08	64776	1414	0	#    Сопротивление статора двигателя 2 х1000, Ом
F0D.09	64777	1264	0	#    Сопротивление ротора двигателя 2 х1000, Ом
F0D.10	64778	67	0	#    Индуктивность рассеяния двигателя 2 х10
F0D.11	64779	956	0	#    Индуктивность двигателя 2 х10
F0D.12	64780	33	0	#    Ток холостого хода двигателя 2 х10, А
F0D.13	64781	1	1	#    Зарезервировано
F0D.14	64782	1	1	#    Зарезервировано
F0D.15	64783	1	1	#    Зарезервировано
F0D.16	64784	1	1	#    Зарезервировано
F0D.17	64785	1	1	#    Зарезервировано
F0D.18	64786	1	1	#    Зарезервировано
F0D.19	64787	1	1	#    Зарезервировано
F0D.20	64788	1	1	#    Зарезервировано
F0D.21	64789	1	1	#    Зарезервировано
F0D.22	64790	1	1	#    Зарезервировано
F0D.23	64791	1	1	#    Зарезервировано
F0D.24	64792	1	1	#    Зарезервировано
F0D.25	64793	1	1	#    Зарезервировано
F0D.26	64794	1	0	#    Защита от перегрузки для двигателя 2
F0D.27	64795	1000	0	#    Обнаружение перегрузки двигателя 2 х10, %
F0E.00	65024	1	0	#    Сетевой адрес
F0E.01	65025	4	0	#    Скорость передачи данных
F0E.02	65026	4	0	#    Тип связи
F0E.03	65027	5	0	#    Задержка ответа
F0E.04	65028	0	0	#    Время обнаружения потери связи х10, сек
F0E.05	65029	0	0	#    Ошибка передачи данных
F0E.06	65030	0	0	#    Зарезервировано
F0E.07	65031	200	0	#    Зарезервировано
F0E.08	65032	0	0	#    Зарезервировано
A00.00	40960	0	0	#    Управление скоростью/моментом
A00.01	40961	0	0	#    Канал задания при выбранном управлении моментом
A00.02	40962	1500	0	#    Цифровое задание момента х10, %
A00.03	40963	0	0	#    Время разгона при управлении моментом х10, сек.
A00.04	40964	0	0	#    Время замедления при управлении моментом х10, сек.
A00.05	40965	0	0	#    Выбор канала ограничения частоты прямого вращения при управлении моментом
A00.06	40966	5000	0	#    Цифровое ограничение частоты прямого вращения х100, Гц
A00.07	40967	0	0	#    Выбор канала ограничения частоты обратного вращения при управлении моментом
A00.08	40968	5000	0	#    Цифровое ограничение частоты обратного вращения х100, Гц
A00.09	40969	0	0	#    Коэффициент компенсации момента нулевой скорости х10, %
A00.10	40970	300	0	#    Уровень определения нулевой скорости х100, Гц
A00.11	40971	0	0	#    Коэффициент компенсации трения скольжения х10, %
A01.00	41216	0	0	#    Нижний предел входа AI1 х100, В, мА
A01.01	41217	0	0	#    Соответствие нижнему пределу входа AI1 х10, %
A01.02	41218	1000	0	#    Верхний предел входа AI1 х100, В, мА
A01.03	41219	1000	0	#    Соответствие верхнему пределу входа AI1 х10, %
A01.04	41220	100	0	#    Фильтр входа AI1 х1000, сек.
A01.05	41221	0	0	#    Нижний предел входа AI2 х100, В, мА
A01.06	41222	0	0	#    Соответствие нижнему пределу входа AI2 х10, %
A01.07	41223	1000	0	#    Верхний предел входа AI2 х100, В, мА
A01.08	41224	1000	0	#    Соответствие верхнему пределу входа AI2 х10, %
A01.09	41225	0	0	#    Среднее значение входа AI2 х100, В
A01.10	41226	0	0	#    Соответствие среднему значению входа AI2 х10, %
A01.11	41227	100	0	#    Фильтр входа AI2 х1000, сек.
A01.12	41228	0	0	#    Нижний предел входа AI3 х100, В
A01.13	41229	0	0	#    Соответствие нижнему пределу входа AI3 х10, %
A01.14	41230	1000	0	#    Верхний предел входа AI3 х100, В
A01.15	41231	1000	0	#    Соответствие верхнему пределу входа AI3 х10, %
A01.16	41232	500	0	#    Среднее значение входа AI3 х100, В
A01.17	41233	500	0	#    Соответствие среднему значению входа AI3 х10, %
A01.18	41234	100	0	#    Фильтр входа AI3 х1000, сек
A01.19	41235	50	0	#    Фильтр дребезга контактов х1000, сек.
A02.00	41472	0	1	#    Заданная частота х100, Гц
A02.01	41473	0	1	#    Выходная частота х100, Гц
A02.02	41474	0	1	#    Опорная частота разгона х100, Гц
A02.03	41475	0	1	#    Выходное напряжение, В
A02.04	41476	0	1	#    Выходной ток х10, А
A02.05	41477	0	1	#    Обороты двигателя, об/мин
A02.06	41478	0	1	#    Зарезервировано
A02.07	41479	0	1	#    Зарезервировано
A02.08	41480	0	1	#    Выходная мощность х10, %
A02.09	41481	0	1	#    Выходной момент х10, %
A02.10	41482	0	1	#    Оценка частоты двигателя х100, Гц
A02.11	41483	0	1	#    Напряжение звена постоянного тока, В
A02.12	41484	0	1	#    Состояние дискретных входов
A02.13	41485	0	1	#    Состояние дискретных выходов
A02.14	41486	0	1	#    Цифровое задание частоты х100, Гц
A02.15	41487	0	1	#    Зарезервировано
A02.16	41488	0	1	#    Линейная скорость
A02.17	41489	0	1	#    Длина импульсов
A02.18	41490	0	1	#    Счетчик значения
A02.19	41491	0	1	#    Напряжение на входе AI1 х100, В
A02.20	41492	0	1	#    Напряжение на входе AI2 х100, В
A02.21	41493	0	1	#    Напряжение на входе AI3 х100, В
A02.22	41494	0	1	#    Частота на входе HDI1 х100, КГц
A02.23	41495	0	1	#    Уставка ПИД х10, %
A02.24	41496	0	1	#    Обратная связь ПИД х10, %
A02.25	41497	0	1	#    Выходной сигнал ПИД х100, %
A02.26	41498	0	1	#    Коэффициент мощности х10, %
A02.27	41499	0	1	#    Время работы, мин.
A02.28	41500	0	1	#    Шаг работы ПЛК
A02.29	41501	0	1	#    Выходной сигнал регулятора ASR х10, %
A02.30	41502	0	1	#    Напряжение на выходе A01 х100, В
A02.31	41503	0	1	#    Напряжение на выходе A02 х100, В
A02.32	41504	0	1	#    Ток ПЧ х10, А
A02.33	41505	0	1	#    Момент х10
A02.34	41506	0	1	#    Счетчик перегрузок двигателя
A02.35	41507	0	1	#    Зарезервировано
A02.36	41508	1	1	#    Текущий выбор двигателя
A03.00	41728	0	0	#    Тип телеграммы
A03.01	41729	1	0	#    Адрес устройства
A03.02	41730	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD3 (запись в ПЧ - DateOutput, %QW)
A03.03	41731	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD4 (запись в ПЧ - DateOutput, %QW)
A03.04	41732	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD5 (запись в ПЧ - DateOutput, %QW)
A03.05	41733	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD6 (запись в ПЧ - DateOutput, %QW)
A03.06	41734	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD7 (запись в ПЧ - DateOutput, %QW)
A03.07	41735	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD8 (запись в ПЧ - DateOutput, %QW)
A03.08	41736	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD9 (запись в ПЧ - DateOutput, %QW)
A03.09	41737	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD10 (запись в ПЧ - DateOutput, %QW)
A03.10	41738	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD11 (запись в ПЧ - DateOutput, %QW)
A03.11	41739	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD12 (запись в ПЧ - DateOutput, %QW)
A03.12	41740	0	0	#    Зарезервировано
A03.13	41741	0	0	#    Зарезервировано
A03.14	41742	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD3 (чтение из ПЧ - DateInput, %IW)
A03.15	41743	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD4 (чтение из ПЧ - DateInput, %IW)
A03.16	41744	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD5 (чтение из ПЧ - DateInput, %IW)
A03.17	41745	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD6 (чтение из ПЧ - DateInput, %IW)
A03.18	41746	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD7 (чтение из ПЧ - DateInput, %IW)
A03.19	41747	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD8 (чтение из ПЧ - DateInput, %IW)
A03.20	41748	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD9 (чтение из ПЧ - DateInput, %IW)
A03.21	41749	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD10 (чтение из ПЧ - DateInput, %IW)
A03.22	41750	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD11 (чтение из ПЧ - DateInput, %IW)
A03.23	41751	0	0	#    Параметр в телеграмме PZD12 (чтение из ПЧ - DateInput, %IW)
A03.24	41752	0	0	#    Зарезервировано
A03.25	41753	0	0	#    Зарезервировано
