(module SMD5pin (layer F.Cu) (tedit 5A1BFD2F)
  (fp_text reference J** (at 0 5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SMD5pin (at 0 -5.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -5 0) (size 2 7.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.5 0) (size 2 7.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 0) (size 2 7.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.5 0) (size 2 7.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 5 0) (size 2 7.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
