(module IDC_Header_Straight_10pins (layer F.Cu) (tedit 5A1BC422)
  (descr "10 pins through hole IDC header")
  (tags "IDC header socket VASCH")
  (fp_text reference J8 (at 16.5735 -1.143 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Motor2 (at 5.08 5.223) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.08 -5.82) (end 15.24 -5.82) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.54 -5.27) (end 14.68 -5.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.08 3.28) (end 15.24 3.28) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.54 2.73) (end 2.83 2.73) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.33 2.73) (end 14.68 2.73) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.83 2.73) (end 2.83 3.28) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.33 2.73) (end 7.33 3.28) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.08 -5.82) (end -5.08 3.28) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.54 -5.27) (end -4.54 2.73) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 15.24 -5.82) (end 15.24 3.28) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 14.68 -5.27) (end 14.68 2.73) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.08 -5.82) (end -4.54 -5.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 15.24 -5.82) (end 14.68 -5.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.08 3.28) (end -4.54 2.73) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 15.24 3.28) (end 14.68 2.73) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.58 -6.32) (end 15.74 -6.32) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 15.74 -6.32) (end 15.74 3.78) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 15.74 3.78) (end -5.58 3.78) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.58 3.78) (end -5.58 -6.32) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user 1 (at 0.02 1.72) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.12)))
  )
  (fp_line (start -5.33 -6.07) (end 15.49 -6.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 15.49 -6.07) (end 15.49 3.53) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 15.49 3.53) (end -5.33 3.53) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.33 3.53) (end -5.33 -6.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 5.08 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 5.08 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at 10.16 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 10.16 -2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
