(module FuseHolder (layer F.Cu) (tedit 5E318B39)
  (fp_text reference REF** (at 0 4.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value FuseHolder (at -0.1 -0.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -9.9 3.4) (end -9.9 -3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.9 3.4) (end -9.9 3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.9 -3.4) (end 9.9 3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.9 -3.4) (end 9.9 -3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole oval (at 6.95 -1.75) (size 4 2.5) (drill oval 1.7 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at 6.95 1.75) (size 4 2.5) (drill oval 1.7 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -6.95 1.75) (size 4 2.5) (drill oval 1.7 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -6.95 -1.75) (size 4 2.5) (drill oval 1.7 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
