(footprint "B0505S-2W" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 0)
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 10.2 7.2 unlocked) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 063944c1-1524-42ff-905d-c6b885fc84e4)
  )
  (fp_text value "B0505S-2W" (at 11.4 3.1 unlocked) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 7415e127-24bc-4666-a29b-ff109d7551a2)
  )
  (fp_rect (start -2 -0.9) (end 17.6 6.1) (layer "F.SilkS") (width 0.15) (fill none) (tstamp 57bbab45-a75a-4905-a574-87517a61f8db))
  (fp_line (start 5.08 -2.54) (end 5.08 7.62) (layer "Dwgs.User") (width 0.12) (tstamp a22d139b-ae36-48a3-b52e-1d45f780278d))
  (pad "1" thru_hole roundrect (at 0 0) (size 2 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25) (tstamp ddbc7909-3eed-4032-bb90-06d3d67deab6))
  (pad "2" thru_hole roundrect (at 2.54 0) (size 2 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25) (tstamp e2c7f9a0-cd9c-40f2-8bc0-64127c765f0d))
  (pad "4" thru_hole roundrect (at 7.62 0) (size 2.286 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25) (tstamp ab22ff25-f082-49df-a551-c9a53e6f86a3))
  (pad "6" thru_hole roundrect (at 12.7 0) (size 2.286 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 2c7aecb6-ba12-4511-83ea-d194a95071b1))
)
