(footprint "VRB2405" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 0)
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 -13.716 unlocked) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 0faf069b-fb54-4864-86e1-7fd122f4a4a3)
  )
  (fp_text value "VRB2405" (at 0 -2.54 unlocked) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp a98339ac-ad08-4500-94a6-174f45d84c2b)
  )
  (fp_rect (start -12.7 -12.7) (end 12.7 12.7) (layer "F.SilkS") (width 0.15) (fill none) (tstamp c117b339-9dcb-4f17-a926-a6727d168613))
  (fp_line (start -15.24 0) (end 15.24 0) (layer "Dwgs.User") (width 0.12) (tstamp 13c6470f-24d5-4fbf-b46d-9411f4ff631b))
  (pad "1" thru_hole circle (at 2.54 -10.16) (size 2.54 2.54) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp 36094dfc-e4e6-4402-9f42-f4e6d7e8e35c))
  (pad "2" thru_hole circle (at -2.54 -10.16) (size 2.54 2.54) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp 81ee4493-5964-4bee-9f00-d3600a91f343))
  (pad "3" thru_hole circle (at -10.16 10.16) (size 2.54 2.54) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp 479ecae6-8e9a-4fb6-907d-b61244d3d00a))
  (pad "4" thru_hole circle (at 0 10.16) (size 2.54 2.54) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp d5bc4fdd-79c2-4932-baf4-6c3332cb7326))
  (pad "5" thru_hole circle (at 10.16 10.16) (size 2.54 2.54) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (tstamp 8e02d2ba-3c66-43d1-ad2b-b019709f7dbc))
)
