(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-feb-26)-stable")

  (general
    (links 18)
    (no_connects 0)
    (area 55.730227 47.18873 83.841401 74.414001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 20)
    (tracks 75)
    (zones 0)
    (modules 17)
    (nets 14)
  )

  (page A3)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.5)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.5)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1 1)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1 1)
    (pad_drill 0.6)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFFBF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 3178497)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 152400)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 /+3.3V)
  (net 2 /G1)
  (net 3 /G2)
  (net 4 /R1)
  (net 5 /R2)
  (net 6 /Y1)
  (net 7 /Y2)
  (net 8 N-0000010)
  (net 9 N-0000011)
  (net 10 N-0000012)
  (net 11 N-0000013)
  (net 12 N-000007)
  (net 13 N-000008)

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.5)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net /G1)
    (add_net /G2)
    (add_net /R1)
    (add_net /R2)
    (add_net /Y1)
    (add_net /Y2)
    (add_net N-0000010)
    (add_net N-0000011)
    (add_net N-0000012)
    (add_net N-0000013)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
  )

  (net_class WIDE ""
    (clearance 0.254)
    (trace_width 1)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net /+3.3V)
  )

  (module SM0603 (layer B.Cu) (tedit 4E43A3D1) (tstamp 55F14ADA)
    (at 57.4 56.6)
    (path /55F14522)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 0) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.508 0.4572) (thickness 0.1143)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 0.508 0.4572) (thickness 0.1143)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start -1.143 0.635) (end 1.143 0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start 1.143 0.635) (end 1.143 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start 1.143 -0.635) (end -1.143 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start -1.143 -0.635) (end -1.143 0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /+3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 N-0000010)
    )
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module SM0603 (layer B.Cu) (tedit 4E43A3D1) (tstamp 55F14AE4)
    (at 57.4 66.6)
    (path /55F1496F)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 0) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.508 0.4572) (thickness 0.1143)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 0.508 0.4572) (thickness 0.1143)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start -1.143 0.635) (end 1.143 0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start 1.143 0.635) (end 1.143 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start 1.143 -0.635) (end -1.143 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start -1.143 -0.635) (end -1.143 0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /+3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 N-000007)
    )
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module SM0603 (layer B.Cu) (tedit 4E43A3D1) (tstamp 55F14AEE)
    (at 67.8 56.6)
    (path /55F1497C)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 0) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.508 0.4572) (thickness 0.1143)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 0.508 0.4572) (thickness 0.1143)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start -1.143 0.635) (end 1.143 0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start 1.143 0.635) (end 1.143 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start 1.143 -0.635) (end -1.143 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start -1.143 -0.635) (end -1.143 0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /+3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 13 N-000008)
    )
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module SM0603 (layer B.Cu) (tedit 4E43A3D1) (tstamp 55F14AF8)
    (at 67.8 66.6)
    (path /55F14989)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 0) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.508 0.4572) (thickness 0.1143)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 0.508 0.4572) (thickness 0.1143)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start -1.143 0.635) (end 1.143 0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start 1.143 0.635) (end 1.143 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start 1.143 -0.635) (end -1.143 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start -1.143 -0.635) (end -1.143 0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /+3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 N-0000011)
    )
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module SM0603 (layer B.Cu) (tedit 4E43A3D1) (tstamp 55F14B02)
    (at 77.3 56.6)
    (path /55F14996)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 0) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.508 0.4572) (thickness 0.1143)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 0.508 0.4572) (thickness 0.1143)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start -1.143 0.635) (end 1.143 0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start 1.143 0.635) (end 1.143 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start 1.143 -0.635) (end -1.143 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start -1.143 -0.635) (end -1.143 0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /+3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 N-0000012)
    )
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module SM0603 (layer B.Cu) (tedit 4E43A3D1) (tstamp 55F14B0C)
    (at 77.3 66.6)
    (path /55F149A3)
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 0 0) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.508 0.4572) (thickness 0.1143)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value 100 (at 0 0) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 0.508 0.4572) (thickness 0.1143)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start -1.143 0.635) (end 1.143 0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start 1.143 0.635) (end 1.143 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start 1.143 -0.635) (end -1.143 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (fp_line (start -1.143 -0.635) (end -1.143 0.635) (layer B.SilkS) (width 0.127))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /+3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 N-0000013)
    )
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module SIL-7 (layer F.Cu) (tedit 200000) (tstamp 55F14B1E)
    (at 70.5 51)
    (descr "Connecteur 7 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (path /55F149BB)
    (fp_text reference P1 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.72974 1.08712) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value CONN_7 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.016) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_line (start -8.89 -1.27) (end -8.89 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -8.89 -1.27) (end 8.89 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 8.89 -1.27) (end 8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start 8.89 1.27) (end -8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -8.89 1.27) (end -8.89 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -6.35 1.27) (end -6.35 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (fp_line (start -6.35 1.27) (end -6.35 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
    (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /Y1)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 7 /Y2)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 4 /R1)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 5 /R2)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 2 /G1)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 3 /G2)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 1 /+3.3V)
    )
  )

  (module LED-3MM (layer F.Cu) (tedit 49BFA23B) (tstamp 55F14B37)
    (at 60 60)
    (descr "LED 3mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 3mm 3MM 100mil 2,54mm")
    (path /55F14513)
    (fp_text reference D1 (at 1.778 -2.794) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.0889)))
    )
    (fp_text value LED (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.0889)))
    )
    (fp_line (start 1.8288 1.27) (end 1.8288 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.27 0) (angle 39.8) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.88392 1.01092) (angle 41.6) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.4097 -0.9906) (angle 40.6) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.778 0) (angle 39.8) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 -1.524) (angle 54.4) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.9652 -0.9144) (angle 53.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.45542 0.93472) (angle 52.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 1.524) (angle 52.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.381 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.762 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.889 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.27 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 -2.032) (angle 50.1) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.5367 -0.95504) (angle 61.9) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.8034 1.31064) (angle 49.7) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 2.032) (angle 60.2) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.778 0) (angle 28.3) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.47574 1.06426) (angle 31.6) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 8 N-0000010)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 6 /Y1)
    )
    (model discret/leds/led3_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module LED-3MM (layer F.Cu) (tedit 49BFA23B) (tstamp 55F14B50)
    (at 60 70)
    (descr "LED 3mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 3mm 3MM 100mil 2,54mm")
    (path /55F14969)
    (fp_text reference D2 (at 1.778 -2.794) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.0889)))
    )
    (fp_text value LED (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.0889)))
    )
    (fp_line (start 1.8288 1.27) (end 1.8288 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.27 0) (angle 39.8) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.88392 1.01092) (angle 41.6) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.4097 -0.9906) (angle 40.6) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.778 0) (angle 39.8) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 -1.524) (angle 54.4) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.9652 -0.9144) (angle 53.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.45542 0.93472) (angle 52.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 1.524) (angle 52.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.381 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.762 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.889 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.27 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 -2.032) (angle 50.1) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.5367 -0.95504) (angle 61.9) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.8034 1.31064) (angle 49.7) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 2.032) (angle 60.2) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.778 0) (angle 28.3) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.47574 1.06426) (angle 31.6) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 12 N-000007)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 7 /Y2)
    )
    (model discret/leds/led3_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module LED-3MM (layer F.Cu) (tedit 49BFA23B) (tstamp 55F14B69)
    (at 70 60)
    (descr "LED 3mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 3mm 3MM 100mil 2,54mm")
    (path /55F14976)
    (fp_text reference D3 (at 1.778 -2.794) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.0889)))
    )
    (fp_text value LED (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.0889)))
    )
    (fp_line (start 1.8288 1.27) (end 1.8288 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.27 0) (angle 39.8) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.88392 1.01092) (angle 41.6) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.4097 -0.9906) (angle 40.6) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.778 0) (angle 39.8) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 -1.524) (angle 54.4) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.9652 -0.9144) (angle 53.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.45542 0.93472) (angle 52.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 1.524) (angle 52.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.381 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.762 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.889 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.27 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 -2.032) (angle 50.1) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.5367 -0.95504) (angle 61.9) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.8034 1.31064) (angle 49.7) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 2.032) (angle 60.2) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.778 0) (angle 28.3) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.47574 1.06426) (angle 31.6) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 13 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 4 /R1)
    )
    (model discret/leds/led3_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module LED-3MM (layer F.Cu) (tedit 49BFA23B) (tstamp 55F14B82)
    (at 70 70)
    (descr "LED 3mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 3mm 3MM 100mil 2,54mm")
    (path /55F14983)
    (fp_text reference D4 (at 1.778 -2.794) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.0889)))
    )
    (fp_text value LED (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.0889)))
    )
    (fp_line (start 1.8288 1.27) (end 1.8288 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.27 0) (angle 39.8) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.88392 1.01092) (angle 41.6) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.4097 -0.9906) (angle 40.6) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.778 0) (angle 39.8) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 -1.524) (angle 54.4) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.9652 -0.9144) (angle 53.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.45542 0.93472) (angle 52.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 1.524) (angle 52.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.381 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.762 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.889 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.27 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 -2.032) (angle 50.1) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.5367 -0.95504) (angle 61.9) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.8034 1.31064) (angle 49.7) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 2.032) (angle 60.2) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.778 0) (angle 28.3) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.47574 1.06426) (angle 31.6) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 9 N-0000011)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 5 /R2)
    )
    (model discret/leds/led3_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module LED-3MM (layer F.Cu) (tedit 49BFA23B) (tstamp 55F14B9B)
    (at 80 60)
    (descr "LED 3mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 3mm 3MM 100mil 2,54mm")
    (path /55F14990)
    (fp_text reference D5 (at 1.778 -2.794) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.0889)))
    )
    (fp_text value LED (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.0889)))
    )
    (fp_line (start 1.8288 1.27) (end 1.8288 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.27 0) (angle 39.8) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.88392 1.01092) (angle 41.6) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.4097 -0.9906) (angle 40.6) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.778 0) (angle 39.8) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 -1.524) (angle 54.4) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.9652 -0.9144) (angle 53.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.45542 0.93472) (angle 52.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 1.524) (angle 52.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.381 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.762 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.889 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.27 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 -2.032) (angle 50.1) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.5367 -0.95504) (angle 61.9) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.8034 1.31064) (angle 49.7) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 2.032) (angle 60.2) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.778 0) (angle 28.3) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.47574 1.06426) (angle 31.6) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 10 N-0000012)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 2 /G1)
    )
    (model discret/leds/led3_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module LED-3MM (layer F.Cu) (tedit 49BFA23B) (tstamp 55F14BB4)
    (at 80 70)
    (descr "LED 3mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 3mm 3MM 100mil 2,54mm")
    (path /55F1499D)
    (fp_text reference D6 (at 1.778 -2.794) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.0889)))
    )
    (fp_text value LED (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.0889)))
    )
    (fp_line (start 1.8288 1.27) (end 1.8288 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.27 0) (angle 39.8) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.88392 1.01092) (angle 41.6) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.4097 -0.9906) (angle 40.6) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.778 0) (angle 39.8) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 -1.524) (angle 54.4) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.9652 -0.9144) (angle 53.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.45542 0.93472) (angle 52.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 1.524) (angle 52.1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.381 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -0.762 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.889 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.27 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 -2.032) (angle 50.1) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.5367 -0.95504) (angle 61.9) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 1.8034 1.31064) (angle 49.7) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end 0.254 2.032) (angle 60.2) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.778 0) (angle 28.3) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (fp_arc (start 0.254 0) (end -1.47574 1.06426) (angle 31.6) (layer F.SilkS) (width 0.254))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 11 N-0000013)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 3 /G2)
    )
    (model discret/leds/led3_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module hole_3mm (layer F.Cu) (tedit 547491FA) (tstamp 55F15D5E)
    (at 90 65)
    (fp_text reference hole_3mm (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
    )
    (fp_text value Val** (at 0 3.175) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
    )
    (fp_line (start 0 2.5) (end 0 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (fp_line (start -2.5 0) (end -1.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (fp_line (start 2.5 0) (end 1.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (fp_line (start 0 -1.5) (end 0 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (fp_circle (center 0 0) (end 2.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 3)
      (layers *.Cu F.SilkS)
    )
  )

  (module hole_3mm (layer F.Cu) (tedit 547491FA) (tstamp 55F15D75)
    (at 50 65)
    (fp_text reference hole_3mm (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
    )
    (fp_text value Val** (at 0 3.175) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
    )
    (fp_line (start 0 2.5) (end 0 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (fp_line (start -2.5 0) (end -1.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (fp_line (start 2.5 0) (end 1.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (fp_line (start 0 -1.5) (end 0 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (fp_circle (center 0 0) (end 2.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 3)
      (layers *.Cu F.SilkS)
    )
  )

  (module hole_3mm (layer F.Cu) (tedit 547491FA) (tstamp 55F15D88)
    (at 50 50)
    (fp_text reference hole_3mm (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
    )
    (fp_text value Val** (at 0 3.175) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
    )
    (fp_line (start 0 2.5) (end 0 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (fp_line (start -2.5 0) (end -1.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (fp_line (start 2.5 0) (end 1.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (fp_line (start 0 -1.5) (end 0 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (fp_circle (center 0 0) (end 2.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 3)
      (layers *.Cu F.SilkS)
    )
  )

  (module hole_3mm (layer F.Cu) (tedit 547491FA) (tstamp 55F15D9B)
    (at 90 50)
    (fp_text reference hole_3mm (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
    )
    (fp_text value Val** (at 0 3.175) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
    )
    (fp_line (start 0 2.5) (end 0 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (fp_line (start -2.5 0) (end -1.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (fp_line (start 2.5 0) (end 1.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (fp_line (start 0 -1.5) (end 0 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (fp_circle (center 0 0) (end 2.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 3)
      (layers *.Cu F.SilkS)
    )
  )

  (dimension 35 (width 0.25) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "35.000 mm" (at 39.000001 62.5 270) (layer Dwgs.User)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)))
    )
    (feature1 (pts (xy 45 80) (xy 38.000001 80)))
    (feature2 (pts (xy 45 45) (xy 38.000001 45)))
    (crossbar (pts (xy 40.000001 45) (xy 40.000001 80)))
    (arrow1a (pts (xy 40.000001 80) (xy 39.413581 78.873497)))
    (arrow1b (pts (xy 40.000001 80) (xy 40.586421 78.873497)))
    (arrow2a (pts (xy 40.000001 45) (xy 39.413581 46.126503)))
    (arrow2b (pts (xy 40.000001 45) (xy 40.586421 46.126503)))
  )
  (dimension 50 (width 0.25) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "50.000 mm" (at 70 39.000001) (layer Dwgs.User)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)))
    )
    (feature1 (pts (xy 95 45) (xy 95 38.000001)))
    (feature2 (pts (xy 45 45) (xy 45 38.000001)))
    (crossbar (pts (xy 45 40.000001) (xy 95 40.000001)))
    (arrow1a (pts (xy 95 40.000001) (xy 93.873497 40.586421)))
    (arrow1b (pts (xy 95 40.000001) (xy 93.873497 39.413581)))
    (arrow2a (pts (xy 45 40.000001) (xy 46.126503 40.586421)))
    (arrow2b (pts (xy 45 40.000001) (xy 46.126503 39.413581)))
  )
  (gr_line (start 45 80) (end 45 45) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 95 80) (end 45 80) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 95 45) (end 95 80) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 45 45) (end 95 45) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "Timelapse tool LEDs board" (at 70.358 76.327) (layer B.Cu)
    (effects (font (size 2 2) (thickness 0.3)) (justify mirror))
  )
  (gr_text + (at 58.039 71.882) (layer B.Cu)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)) (justify mirror))
  )
  (gr_text + (at 58.166 61.976) (layer B.Cu)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)) (justify mirror))
  )
  (gr_text + (at 68.453 61.849) (layer B.Cu)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)) (justify mirror))
  )
  (gr_text + (at 68.453 71.882) (layer B.Cu)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)) (justify mirror))
  )
  (gr_text + (at 78.359 72.009) (layer B.Cu)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)) (justify mirror))
  )
  (gr_text + (at 78.359 62.103) (layer B.Cu)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)) (justify mirror))
  )
  (gr_text +3.3V (at 82.042 51.181) (layer B.Cu)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)) (justify mirror))
  )
  (gr_text G2 (at 80.391 65.659) (layer B.Cu)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)) (justify mirror))
  )
  (gr_text G1 (at 80.391 63.627) (layer B.Cu)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)) (justify mirror))
  )
  (gr_text R1 (at 70.358 63.627) (layer B.Cu)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)) (justify mirror))
  )
  (gr_text R2 (at 70.485 65.659) (layer B.Cu)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)) (justify mirror))
  )
  (gr_text Y2 (at 60.325 65.532) (layer B.Cu)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)) (justify mirror))
  )
  (gr_text Y1 (at 60.325 63.5) (layer B.Cu)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)) (justify mirror))
  )

  (segment (start 66.929 73.914) (end 66.929 66.709) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 66.929 66.709) (end 67.038 66.6) (width 1) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EC4))
  (segment (start 67.038 66.6) (end 67.038 56.6) (width 1) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EC5))
  (segment (start 78.12 51) (end 78.12 49.418) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 78.12 49.418) (end 77.216 48.514) (width 1) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EB6))
  (segment (start 77.216 48.514) (end 60.071 48.514) (width 1) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EB7))
  (segment (start 60.071 48.514) (end 56.638 51.947) (width 1) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EB8))
  (segment (start 56.638 51.947) (end 56.638 66.6) (width 1) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EB9))
  (segment (start 56.638 66.6) (end 56.638 72.767) (width 1) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EBA))
  (segment (start 56.638 72.767) (end 57.785 73.914) (width 1) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EBB))
  (segment (start 57.785 73.914) (end 66.929 73.914) (width 1) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EBC))
  (segment (start 66.929 73.914) (end 74.295 73.914) (width 1) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EC2))
  (segment (start 74.295 73.914) (end 76.538 71.671) (width 1) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EBD))
  (segment (start 76.538 71.671) (end 76.538 66.6) (width 1) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EBE))
  (segment (start 76.538 66.6) (end 76.538 56.6) (width 1) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EBF))
  (segment (start 56.638 56.6) (end 56.638 51.947) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 77.216 48.514) (end 78.12 49.418) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EAB))
  (segment (start 60.071 48.514) (end 77.216 48.514) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EA9))
  (segment (start 56.638 51.947) (end 60.071 48.514) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EA7))
  (segment (start 67.038 66.6) (end 67.038 73.914) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 56.638 66.6) (end 56.638 72.767) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 56.638 72.767) (end 57.785 73.914) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14E9C))
  (segment (start 57.785 73.914) (end 67.038 73.914) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14E9D))
  (segment (start 76.538 71.544) (end 76.538 66.6) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14E9F))
  (segment (start 67.038 73.914) (end 74.168 73.914) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14EA5))
  (segment (start 74.168 73.914) (end 76.538 71.544) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 55F14E9E))
  (segment (start 56.638 66.6) (end 56.638 56.6) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 67.038 66.6) (end 67.038 56.6) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 76.538 66.6) (end 76.538 56.6) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1))
  (segment (start 73.04 51) (end 73.04 52.0596) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
  (segment (start 82.3468 58.9232) (end 81.27 60) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2) (tstamp 55F14E12))
  (segment (start 82.3468 55.4228) (end 82.3468 58.9232) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2) (tstamp 55F14E11))
  (segment (start 81.1022 54.1782) (end 82.3468 55.4228) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2) (tstamp 55F14E10))
  (segment (start 75.1586 54.1782) (end 81.1022 54.1782) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2) (tstamp 55F14E0F))
  (segment (start 73.04 52.0596) (end 75.1586 54.1782) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2) (tstamp 55F14E0E))
  (segment (start 75.58 51) (end 75.58 52.2628) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 3))
  (segment (start 83.5914 67.6786) (end 81.27 70) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 3) (tstamp 55F14E1A))
  (segment (start 83.5914 55.0164) (end 83.5914 67.6786) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 3) (tstamp 55F14E19))
  (segment (start 81.6356 53.0606) (end 83.5914 55.0164) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 3) (tstamp 55F14E17))
  (segment (start 76.3778 53.0606) (end 81.6356 53.0606) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 3) (tstamp 55F14E16))
  (segment (start 75.58 52.2628) (end 76.3778 53.0606) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 3) (tstamp 55F14E15))
  (segment (start 71.27 60) (end 71.27 59.9464) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 4))
  (segment (start 67.96 52.3136) (end 67.96 51) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 4) (tstamp 55F14DF9))
  (segment (start 69.8754 54.229) (end 67.96 52.3136) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 4) (tstamp 55F14DF8))
  (segment (start 71.0184 54.229) (end 69.8754 54.229) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 4) (tstamp 55F14DF7))
  (segment (start 72.0344 55.245) (end 71.0184 54.229) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 4) (tstamp 55F14DF6))
  (segment (start 72.0344 59.182) (end 72.0344 55.245) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 4) (tstamp 55F14DF5))
  (segment (start 71.27 59.9464) (end 72.0344 59.182) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 4) (tstamp 55F14DF4))
  (segment (start 71.27 70) (end 72.1638 70) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 5))
  (segment (start 70.5 52.1358) (end 70.5 51) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 5) (tstamp 55F14DF1))
  (segment (start 71.7804 53.4162) (end 70.5 52.1358) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 5) (tstamp 55F14DF0))
  (segment (start 72.263 53.4162) (end 71.7804 53.4162) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 5) (tstamp 55F14DEF))
  (segment (start 73.7616 54.9148) (end 72.263 53.4162) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 5) (tstamp 55F14DEE))
  (segment (start 73.7616 68.4022) (end 73.7616 54.9148) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 5) (tstamp 55F14DED))
  (segment (start 72.1638 70) (end 73.7616 68.4022) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 5) (tstamp 55F14DEC))
  (segment (start 61.27 60) (end 61.9454 60) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 6))
  (segment (start 61.9454 60) (end 62.88 59.0654) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 6) (tstamp 55F14DCD))
  (segment (start 62.88 59.0654) (end 62.88 51) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 6) (tstamp 55F14DCE))
  (segment (start 62.88 59.0654) (end 62.88 51) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 6) (tstamp 55F14DB4))
  (segment (start 61.9454 60) (end 62.88 59.0654) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 6) (tstamp 55F14DB3))
  (segment (start 61.27 70) (end 61.6736 70) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 7))
  (segment (start 65.42 66.2536) (end 65.42 51) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 7) (tstamp 55F14DDE))
  (segment (start 61.6736 70) (end 65.42 66.2536) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 7) (tstamp 55F14DDD))
  (segment (start 58.73 60) (end 58.73 57.168) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 8))
  (segment (start 58.73 57.168) (end 58.162 56.6) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 8) (tstamp 55F14E8B))
  (segment (start 68.73 70) (end 68.73 66.768) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 9))
  (segment (start 68.73 66.768) (end 68.562 66.6) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 9) (tstamp 55F14E93))
  (segment (start 78.73 60) (end 78.73 57.268) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 10))
  (segment (start 78.73 57.268) (end 78.062 56.6) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 10) (tstamp 55F14E78))
  (segment (start 78.73 70) (end 78.73 67.268) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 11))
  (segment (start 78.73 67.268) (end 78.062 66.6) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 11) (tstamp 55F14E7B))
  (segment (start 58.73 70) (end 58.73 67.168) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 12))
  (segment (start 58.73 67.168) (end 58.162 66.6) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 12) (tstamp 55F14E88))
  (segment (start 68.73 60) (end 68.73 56.768) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 13))
  (segment (start 68.73 56.768) (end 68.562 56.6) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 13) (tstamp 55F14E84))

)
