(module DB9-F (layer F.Cu) (tedit 546362FD)
  (descr "Connecteur DB9 femelle couche")
  (tags "CONN DB9")
  (fp_text reference XP** (at -6.3 -5.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value DB9F (at 7.7 -5.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_line (start -16.129 2.286) (end 16.383 2.286) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start 16.383 2.286) (end 16.383 -9.494) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start 16.383 -9.494) (end -16.129 -9.494) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start -16.129 -9.494) (end -16.129 2.286) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start -9.017 -7.874) (end 9.271 -7.874) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (pad "" thru_hole circle (at 12.827 -1.27) (size 3.81 3.81) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at -12.573 -1.27) (size 3.81 3.81) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -5.461 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.667 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.794 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.588 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -4.064 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 1.397 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 4.191 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model conn_DBxx/db9_female_pin90deg.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
