(module RJ45 (layer F.Cu) (tedit 5AD06174)
  (descr "RJ45 connector, 8-pin")
  (tags RJ45)
  (fp_text reference REF** (at 3.25 -4.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TJ8P8C (at 2.8 5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.25 -3.25) (end 12.25 -3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.25 -3.25) (end 12.25 7.25) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.25 7.25) (end -6.25 7.25) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.25 7.25) (end -6.25 -3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.8 6.8) (end 11.8 6.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.8 6.8) (end 11.8 -2.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.8 -2.8) (end -4.8 -2.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.8 -2.8) (end -5.8 -1.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.8 -1.8) (end -5.8 6.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -6 7) (end 12 7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12 7) (end 12 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12 -3) (end -6 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6 -3) (end -6 7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user %R (at 3.25 -4.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad "" np_thru_hole circle (at 10.4 4.5) (size 2.2 2.2) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -4.4 4.5) (size 2.2 2.2) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1 2.5) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3 2.5) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5 2.5) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7 2.5) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_RJ.3dshapes/RJ45_8.wrl
    (at (xyz 116.128797 -161.289995 0))
    (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
