(module 8pair (layer F.Cu) (tedit 5AFC1DB4)
  (fp_text reference REF** (at 0 6.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 8pair (at 0 -6.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 9 smd rect (at -17.5 0) (size 3 10) (layers B.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -17.5 0) (size 3 10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -12.5 0) (size 3 10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -7.5 0) (size 3 10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.5 0) (size 3 10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.5 0) (size 3 10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 7.5 0) (size 3 10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 12.5 0) (size 3 10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 17.5 0) (size 3 10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -12.5 0) (size 3 10) (layers B.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -7.5 0) (size 3 10) (layers B.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -2.5 0) (size 3 10) (layers B.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 2.5 0) (size 3 10) (layers B.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 7.5 0) (size 3 10) (layers B.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 12.5 0) (size 3 10) (layers B.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 17.5 0) (size 3 10) (layers B.Cu F.Paste F.Mask))
)
