(module B0x0xS (layer F.Cu) (tedit 5EC4EFC6)
  (fp_text reference REF** (at 0.127 2.286) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value B0x0xS (at 0 -3.048) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.8 0.9) (end 5.8 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.8 -5.1) (end 5.8 -5.1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.8 -5.1) (end -5.8 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.8 -5.1) (end 5.8 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.381 -5.334) (end -0.381 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.381 1.27) (end 0.381 -5.334) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
