(module CD43 (layer F.Cu) (tedit 568A2D8F)
  (attr smd)
  (fp_text reference L3 (at 0.1397 5.207) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "CL4.7uH_(CW45-820126NP-4R7K)" (at 0.0762 -5.3975) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 2.25 0) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad 1 smd oval (at -1.625 0) (size 1.75 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 1.625 0) (size 1.75 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
