(kicad_symbol_lib (version 20220914) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "MP1584" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (at -8.89 13.97 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Value" "MP1584" (at 0 -3.81 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Footprint" "" (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Datasheet" "" (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (symbol "MP1584_0_1"
      (rectangle (start -10.16 11.43) (end 8.89 -12.7)
        (stroke (width 0) (type solid))
        (fill (type none))
      )
    )
    (symbol "MP1584_1_1"
      (pin input line (at 13.97 7.62 180) (length 5.08)
        (name "SW" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -15.24 0 0) (length 5.08)
        (name "EN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 13.97 -7.62 180) (length 5.08)
        (name "COMP" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 13.97 0 180) (length 5.08)
        (name "FB" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -17.78 90) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -15.24 -7.62 0) (length 5.08)
        (name "FREQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -15.24 7.62 0) (length 5.08)
        (name "VIN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 16.51 270) (length 5.08)
        (name "BST" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
  (symbol "MT1470" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (at -2.54 5.08 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Value" "MT1470" (at 0 -5.08 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6_Handsoldering" (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Datasheet" "" (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (symbol "MT1470_0_1"
      (rectangle (start -5.08 3.81) (end 3.81 -3.81)
        (stroke (width 0) (type default))
        (fill (type none))
      )
    )
    (symbol "MT1470_1_1"
      (pin input line (at -10.16 2.54 0) (length 5.08)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -10.16 0 0) (length 5.08)
        (name "SW" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -10.16 -2.54 0) (length 5.08)
        (name "VIN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 8.89 -2.54 180) (length 5.08)
        (name "FB" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 8.89 0 180) (length 5.08)
        (name "EN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 8.89 2.54 180) (length 5.08)
        (name "BS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
