(module VIA (layer F.Cu) (tedit 5C8804C2)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VIA (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
    (zone_connect 1))
)
