(module SMD_conn_4x2.5mm (layer F.Cu) (tedit 58B86145)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SMD_conn_4x2.5mm (at 0 -3.81) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -3.81 0) (size 1.5 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.27 0) (size 1.5 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.27 0) (size 1.5 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.81 0) (size 1.5 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
